Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Nr. / No.:	15-023-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	13.04.2015
Telefon / Phone:	+49(0)351 833-2580	E-Mail:	martin.daenhardt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	BV1-P/Dä
Bilder / Photographs:	5	Seiten / Pages:	5

La meilleure de sa catégorie

La nouvelle KBA Rapida 105 PRO arrive avec des équipements complets et une automatisation poussée

C’est sur le salon Print China qui s’est tenu du 7 au 12 avril à Guangdong que KBA Radebeul a annoncé l’arrivée d’une nouvelle presse offset moyen format, la Rapida 105 PRO. Cette nouvelle machine se positionne entre la Rapida 105 qui a fait ses preuves chez de nombreux imprimeurs à la recherche d’une machine solide et fiable à l’automatisation rationnelle, et la Rapida 106, championne du monde des temps de calage. Par rapport à la Rapida 105 existante, la nouvelle presse bénéficie d’une vitesse d’impression plus élevée avec 17.000 f/h, d‘un format de feuille agrandie en standard de 740 x 1.050 mm, de temps de calage réduits grâce à une automatisation plus poussée et d’un nouveau concept de conduite intuitive. De plus, elle est disponible dans de nombreuses configurations. Pour KBA, la Rapida 105 PRO qui est bâtie sur la même plateforme que la Rapida 106 (jusqu’à 20.000 f/h) est la meilleure de sa catégorie. Grâce à son très bon rapport qualité-prix, elle a toutes les chances pour conquérir le marché mondial. 

Ces dernières années, les exigences des imprimeurs face à la technologie ont profondément changé. Dans le monde entier le coût de la main d’œuvre a augmenté, alors que la concurrence parmi les imprimeurs s’est endurcie. Ce qui était jusqu’à maintenant convenable en standard, ne suffit plus. C’est pour répondre à ces mutations que KBA a décidé de redéfinir avec le lancement de la Rapida 105 PRO le standard industriel en moyen format. 

Des changements de travail rapides et automatisés
Une des principales caractéristiques de la Rapida 105 PRO sont ses fonctionnalités preset très complètes du margeur à la recette en passant par les groupes imprimant. Ceci est tout sauf évident dans cette catégorie de machine. Les changements de travail deviennent ainsi plus simples et plus rapides. Les paramètres au margeur et à la recette peuvent être définis individuellement et enregistrés pour chaque job. En cas de réimpression ou de jobs similaires avec le même support les paramètres ainsi préenregistrés de la Rapida 105 PRO peuvent être utilisés pour la préparation du travail. Des économies de temps et de gâche considérables. 

L’automatisation plus poussée se révèle aussi au niveau du changement des plaques d’impression. La Rapida 105 PRO est uniquement disponible avec les systèmes automatisés SAPC (changement par groupe imprimant en appuyant sur un bouton) et  FAPC (changement automatique sur tous les groupes en 2,8min). Elle bénéficie de plus en standard du système de lavage CleanTronic qui permet de laver de manière automatique blanchets, cylindre de contre-pression et rouleaux. En option sont également disponibles le DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash), CleanTronic Multi (pour l’utilisation alternée d’encres traditionnels et UV) et CleanTronic UV. Avec la fonction « Fast Clean » le lavage des rouleaux est accéléré, le réduisant de 4 à seulement 2 minutes. 

Les semelles d’encrier EasyClean pourvus d’un traitement de surface déperlant réduisent les temps de lavage de façon conséquente en cas de changement d’encre. De plus les encrages n’ont pas de pièces d’usure nécessitant des changements fréquents. La renonciation aux fils de protection sur les semelles d’encrier évite des écarts à la mise à zéro et permet de reproduire de manière exacte des réglages des zones d’impression. Ont été gardés les encrages Rapida connus pour leur réactivité et leur faible gâche au démarrage. 

S’y ajoute le débrayage des groupes imprimant non utilisés, une fonctionnalité très apprécié d’un grand nombre d’utilisateurs Rapida et gardé pour la Rapida 105 PRO, ce qui permet d’économiser énergie et temps de lavage tout e prolongeant la durée de vie des rouleaux d’encrage. 

Plus de souplesse dans les équipements
La Rapida 105 PRO est disponible avec jusqu’à 10 groupes imprimant, retournement, ainsi qu’avec un ou plusieurs groupes vernis. Elle peut donc être parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de chaque imprimeur. Au-delà des applications labeur elle possède de nombreux dispositifs intéressants pour l’impression d’emballages, tel que le très performant groupe vernis KBA dont toutes les presses Rapida sont équipées. Celui-ci est  préparé pour l’utilisation de vernis de toute sorte et a de nombreux atouts : le changement automatique des clichés vernis, l’enregistrement des données preset au pupitre, le lavage automatique du circuit de vernis, la chambre à racle high-flow. De plus, la Rapida 105 PRO peut être équipée de systèmes nonstop au margeur et à la recette et elle peut être complètement intégrée à une logistique de piles automatisée. 

Applications spéciales
Pour des applications spéciales KBA propose des équipements complets permettant par exemple l’impression sur micro-cannelure, PVC, papier fin ou films inmould. La Rapida 105 PRO couvre ainsi l’ensemble des supports d’impression de 0,04 mm à 1,6 mm d‘épaisseur. Pas besoin de modifier le réglage des pinces même en cas de changement extrême de supports, un avantage incontournable pour répondre à la souplesse si demandée par le marché. La Rapida 105 peut également être livrée avec des équipements complémentaires tels qu’un margeur bobine-feuille, des groupes de perforation ou de numérotation, des systèmes pour l’impression irisée ou le KBA ColdFoil. Elle est ainsi, comme sa grande sœur la Rapida 106, une machine universelle ultra-flexible. 

Le format de feuille maximal agrandi de 20 mm pour atteindre 740 x 1.050 mm profitera notamment aux imprimeurs d’emballages et d’étiquettes. Avec les formats spéciaux 750 x 1.050 et 780 x 1.050 mm la feuille peut dans de nombreux cas contenir une rangée de poses supplémentaire et avec l’option „bande de mesure à faible hauteur“ le format d’impression utilisable s’agrandit encore. 

Un nouveau concept de conduite intuitive
Les Rapidas ont toujours été connues pour leur conduite ergonomique. Grâce au nouveau concept de conduite intuitive la prise en main de la Rapida 105 PRO est davantage facilitée pour l’opérateur. Toutes les fonctions de la machine sont réglables via l’écran tactile avec deux touches au maximum. Il n’existe plus de clavier au pupitre ErgoTronic de la Rapida 105 PRO. Des pictogrammes facilement compréhensibles permettent aux opérateurs de s’adapter rapidement à ce nouveau concept de conduite. 

Les temps de calage peuvent être réduits de moitié grâce au nouveau programme JobAccess, alors que de nouvelles fonctions de définition des profils d’encrage réduisent la gâche au démarrage de façon conséquente. Le changement de jobs est de plus accéléré grâce à la possibilité de lister les jobs en les prévisualisant et en optimisant leur ordre de production. Au-delà, la Rapida 105 PRO peut être équipée de l’ensemble des techniques de mesure et de régulation qui sont disponibles pour la Rapida 106, tel que le KBA QualiTronic ColorControl qui mesure chaque feuille et régule l’encrage tous les 10 feuilles. Quand d’autres systèmes mesurent encore, il passe déjà à la régulation, ce qui en fait le système de régulation de l’encrage le plus rapide du marché. 

Séchage HR-UV ou LED-UV également disponible
Au-delà des économies de gâche réalisées grâce aux automatismes cités précédemment, la Rapida 105 PRO excelle en termes d’efficacité énergétique avec le système de séchage VariDryBLUE. En recyclant l’air chaud dans la rallonge, les besoins en énergie sont réduits de 50%. En plus, le volume d’air sortant est réduit. Ceci constitue un bonus écologique considérable et s’inscrit parfaitement dans les démarches environnementales de nombreux imprimeurs. Les nouveaux systèmes de séchage HR-UV et LED-UV sont disponibles pour la Rapida 105 PRO comme pour toutes les presses de la plateforme Rapida et sont particulièrement intéressants pour les imprimeurs labeur soucieux d’un passage rapide des feuilles de la presse vers le façonnage. La technologie LED a de plus l’avantage de nécessiter encore moins d’énergie, d’augmenter la durée de vie des lampes et de générer nettement moins de chaleur, permettant de travailler davantage avec des supports sensibles à la chaleur, tels que les papiers de création. 

Présentation officielle en juin
Un dernier mot sur la vitesse d’impression. Avec 17.000 f/h, la Rapida 105 PRO fait partie des presses les plus performantes en moyen format et laissent de nombreux concurrentes derrière elle. Elle sera présentée au grand public dans le cadre des prochaines journées portes ouvertes qui se tiendront du 24 au 26 Juin 2015 à l’usine KBA de Radebeul en Allemagne.  

Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.kba.com

Photo 1:
Visuellement, la Rapida 105 PRO se différencie de la Rapida 105 et de la Rapida 106 par une autre coloration du margeur, de la recette et de la galerie, ainsi que par une bande bleue continue qui relie les différents groupes. 

Photo 2:
Le margeur de la Rapida 105 PRO possède toutes les fonctions preset et sa tête aspirante est exempte de tous boutons de réglage. 

Photo 3:
La recette se caractérise également par de nombreuses fonctions preset et un minimum de réglages manuels. Un écran tactile facilite et sécurise la conduite. 

Photo 4:
Le nouveau concept de conduite du pupitre ErgoTronic correspond à la tendance du moment. Un clavier, vous n’y en trouverez pas. 

Photo 5: 
Le traitement de surface dépérlant des semelles d’encrier facilite et accélère le changement d’encre.