Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Nr. / No.:	15-042-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	24.06.2015
Telefon / Phone:	+49 (0)351 833-2580	E-Mail:	martin.daenhardt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	BV1-P/Dä
Bilder / Photographs:	s. Hinweis am Textende	Seiten / Pages:	5

Portes Ouvertes UV, HR-UV et LED UV chez KBA

A la découverte des nouvelles technologies et meilleures pratiques en impression offset feuilles UV

Du 24 au 26 juin, KBA Sheetfed Solutions a organisé une nouvelle fois des journées portes ouvertes à Radebeul (Dresde), dont l’accent était mis cette fois sur les différents procédés d’impression UV (HR-UV, LED-UV et UV traditionnel). Avec environ 1.000 professionnels de l’industrie graphique venus de plus de 30 pays, dont une quarantaine d’imprimeurs français, les UV Days ont enregistré une excellente fréquentation. Le grand intérêt rencontré montre à quel point l’impression UV sous toutes ses différentes formes est devenue incontournable. Le besoin des imprimeurs en informations sur les différentes technologies UV, surtout l’HR-UV et le LED-UV, qui sont des procédés encore très jeunes, permettant à KBA de faire une nouvelle fois figure de précurseur technologique, n’a jamais été aussi grand. 

Cette conférence internationale ne s’est pour autant pas limitée à l’impression UV. Les visiteurs ont également pu découvrir deux nouveaux produits : la Rapida 105 PRO dont la commercialisation a été lancée au mois d‘avril sur le salon Print China et la découpe rotative en ligne Rapida RDC (Rotary Die Cutter).  

Pendant son mot d’accueil, Ralf Sammeck, membre de la Direction du groupe KBA et responsable de la nouvelle entité KBA-Sheetfed Solutions, a mis en avant l’approche holistique de l’entreprise. Au sein du segment des presses offset feuilles, KBA accorde autant d’importance aux innovations techniques qu’à un conseil client qualifié, à un service-après-vente compétent et réactif, aux solutions sur mesure, une force du constructeur saxe depuis très longtemps, ainsi qu‘à l’analyse des meilleurs pratiques parmi les utilisateurs des KBA Rapida. La vocation du constructeur saxe est tout simplement d’aider ses clients à être les meilleurs sur leurs marchés respectifs. Le groupe KBA qui est présent dans de nombreux secteurs avec des produits très différents les uns des autres, est de plus un partenaire financièrement solide. 

Table ronde des fournisseurs sur les procédés HR-UV et LED-UV 
L’approche holistique s’est exprimée également à travers la table ronde des fournisseurs. Animée par Jürgen Veil, responsable grands comptes, cette table ronde a été consacrée aux technologies d’ennoblissement et de séchage. Les fabricants d’encres (Flint, Epple, Inx), de vernis (Actega, Weilburger) et de sécheurs (AMS) ici présents ont répondu à de nombreuses questions du public. En ce qui concerne les encres et vernis, c’est la disponibilité de séries spéciales jusqu’au blanc couvrant, vernis métallisé ou irodin qui figurait au centre d’intérêt, ainsi que la compatibilité avec des emballages à destination des industries alimentaires, des jouets ou du tabac. D’autres questions portaient sur les vitesses d’impression maximales, les produits de lavage adaptés et d’autres spécificités techniques. En ce qui concerne les sécheurs, des sujets très pratiques ont été abordés : Comment reconnait-on la défaillance des diodes ? Qui peut les changer ? Comment assure-t-on la maintenance des sécheurs LED-UV ? Comment peut-on mesurer le durcissement des encres LED ? 

Nouvelle Rapida 105 PRO avec nouvelle commande TouchTronic
La nouvelle presse moyen format KBA Rapida 105 PRO a été présentée en tant que machine six couleurs avec double vernis pour encres conventionnels, primer et vernis UV. La dernière arrivée de la gamme Rapida marque des points avec un équipement à options multiples (retournement possible) et répond aux principales exigences des imprimeurs labeur et des cartonniers. Equipée d’un dispositif de dorure à froid, cette machine sera très prochainement disponible au centre de démos de Radebeul pour des tests d’impression. Pouvant imprimer jusqu’à 17.000 f/h et bénéficiant de nombreuses fonctions preset, la nouvelle presse offre un peu plus de confort et de performance que la Rapida 105. En termes de prix et de performance la Rapida 105 PRO se situe entre la Rapida 105 et la Rapida 106, qui est toujours leader avec ses 20.000 f/h et les temps de calage les plus courts du marché.  

Au changement de travail, le démonstrateur a effectué un changement de cliché et de type de vernis sur cette machine. Le support d’impression de 250 g/m² a été remplacé par un support d’1,1 mm d’épaisseur. En plus, le nouveau concept de commande TouchTronic via un écran tactile 16:9 a été présenté aux visiteurs. Plus besoin de clavier, tous les principaux paramètres de la machine peuvent être affichés par un ou deux clicks sur l’écran. Parmi les nouvelles fonctions: le changement de travail en un click (« One Button Job Change ») et une présentation plus intuitive de la liste des travaux. D’ici 2016, le nouveau concept de commande TouchTronic sera intégré progressivement aux nouvelles Rapida toutes catégories de format confondues.  

Les avantages du LED-UV 
Lors des démos machines, le focus a été mis sur l’impression UV et l’ennoblissement en ligne. Ainsi, les visiteurs ont pu assister à la réalisation d’applications de dorure à froid avec impression HR-UV sur une Rapida 106 avec groupe de vernis et dispositif ColdFoil Micro. Alors que le premier travail était des étiquettes adhésives, le deuxième a été imprimé sur un film PP. Pendant le changement de travail, le démonstrateur a effectué un changement automatique de rouleau tramé avec l’AniloxLoader, ainsi qu’un changement automatique de cliché vernis en temps masqué avec DriveTronic SFC. 

Ensuite, c’est sur une Rapida 75 cinq couleurs de la nouvelle génération avec tour de vernis et sécheurs LED que divers travaux de labeur pour basculage rapide ont été produits. Parmi les points forts de la présentation : l’excellente qualité d’impression et une brillance inouïe sur papier offset grâce à la technologie LED. 
Les professionnels de l’industrie graphique ont également pu découvrir une Rapida 145 six couleurs avec groupe de vernis, qui a imprimé un job sur film inmould avec des encres LED-UV à faible migration avant d’enchaîner plusieurs travaux pour basculage rapide sur trois papiers différents (mat, brillant, offset). Lors des changements de travail, différents automatismes gains de temps ont été mis en œuvre, tels que DriveTronic SRW (lavage des rouleaux en temps masqué) et DriveTronic SFC avec Anisleeve (changement automatique des clichés vernis et des manchons anilox). 

Même en configuration LED-UV, la Rapida 106 reste championne du monde en temps de calage
Après ces démos machines impressionnantes du matin et une pause déjeuner bien méritée, l’après-midi a débuté avec le témoignage de David Bland de Blackmore Ltd. (Longmead, Grande Bretagne) qui utilise déjà la technologie LED-UV de KBA et qui a ainsi parlé de son expérience avec ce nouveau procédé de séchage. 

Ensuite, une Rapida 106 huit couleurs avec groupe de vernis et retournement pour une impression 4/4 a relevé ses talents : le public a pu admirer les feuilles parfaitement sèches justes après leur arrivée en sortie grâce aux sécheurs LED-UV et malgré une forte charge en encre, ainsi que l’excellente qualité d’impression sur papier offset et la production de dix jobs différents en un temps record grâce au FlyingJobChange. Même en configuration LED-UV la KBA Rapida 106 reste championne du monde en temps de calage. Parmi les temps forts : le lavage et l’embrayage du groupe vernis avec vernis UV durant l’impression. 

Première pour la KBA Rapida RDC 
La Rapida RDC, une découpe rotative construite sur la même plateforme que les presses Rapida, a également fêté son entrée en scène à l’occasion des portes ouvertes. Pouvant atteindre une vitesse de perforation maximale de 14.000 f/h, elle offre différentes possibilités d’automatisation permettant de minimiser les temps de calage, tel que le changement automatique des formes de découpe. Sa conduite intuitive repose sur celle des machines Rapida. Les profils des travaux sont enregistrables, ce qui permet de réduire d’avantage les temps de calage en cas de réimpressions. En plus, il est possible d’intégrer cette découpe de manière flexible à un système MIS, afin que l’utilisateur puisse avoir une parfaite transparence au sein de son atelier de production. D’autres systèmes existants (à l’exemple du LogoTronic) peuvent y être connectés. Le rainage et l’estampage ont eu lieu au premier groupe de la Rapida RDC, la découpe au deuxième. Après un changement rapide de forme au deuxième groupe, les visiteurs ont pu découvrir la production d’étiquettes adhésives découpées. 

Le soir, KBA a invité les visiteurs de passer une soirée conviviale dans un des endroits cultes de Dresde au bord de l’Elbe. La possibilité d’échanger de façon décontractée entre confrères, de travailler son réseau ou tout simplement de profiter d’une vue époustouflante sur la vielle ville de Dresde un soir d’été. 

Photo 1:
Combien de produits de votre quotidien sont fabriqués par des machines KBA ? C’est à cette question que Thomas Göcke, Directeur Marketing & CRM de KBA-Sheetfed Solutions a tenté d’apporter une réponse en introduction des portes ouvertes UV qui ont attiré environ 1.000 visiteurs sur les trois jours. 

Photo 2:
Ralf Sammeck, membre de la Direction du Groupe KBA et responsable de la nouvelle entité KBA-Sheetfed Solutions a illustré le changement vers une entreprise encore plus orientée client. 

Photo 3:
Jürgen Veil, Responsable Grand Comptes, a animé la table ronde autour de laquelle des fabricants d’encre, de vernis et de sécheurs, ainsi que des représentants de la Fogra et du comité d’entreprise ont discuté des caractéristiques, contraintes et avantages de l’impression LED-UV. 

Photo 4:
Un show époustouflant en plein milieu du hall de montage qui a été animé par Jürgen Veil pour la première mondiale de la Rapida 105 PRO. 

Photo 5:
En entrant dans le centre de démos les visiteurs ont été accueillis par une Rapida 106 en pleine production à 20.000 feuilles/h. 

Photo 6: 
Eric Frank (d.), Vice President Marketing, et Chris Travis, Director of Technology (tous les deux KBA North America) ont expliqué les caractéristiques de la Rapida 75 lors de l’impression et des changements de travaux. 

Photo 7:
LED-UV en grand format: Wolfgang Ley, Responsable du Centre de démos, a commenté les changements de travaux ultra-rapides sur différents supports avec basculage. 

Photo 8:
Comme d’habitude, les feuilles imprimées ont suscité beaucoup d’intérêt chez les visiteurs. 

Photo 9:
David Bland (g.), Sales Director de l’imprimerie anglaise Blackmore, a entonné les louanges de sa Rapida moyen format équipée de sécheurs LED. Il a illustré les multiples atouts de cette technologie avec des exemples pratiques. 

Photo 10:
Dirk Winkler, Responsable Impression, a animé la démo sur une Rapida 106 huit couleurs avec retournement, groupe vernis et sécheurs LED-UV pour le recto et le verso. Neuf travaux différents y ont été réalisés en moins de 50 minutes grâce à une multitude d’automatismes gain de temps, laissant les visiteurs bouche bée. 

Photo 11:
Sur une Rapida 106 six couleurs différents travaux ont été réalisés en HR-UV et en LED-UV. Anne-Kathrin Gerlach, Marketing produit, a de plus pu présenter le dispositif de dorure à froid ColdFoil Micro installé sur cette machine. 

Photo 12:
Pour finir, une autre première mondiale : la découpe rotative Rapida RDC.